BRUKSANVISNING
pH-mätare: GPHU014MP

1. Mätprinciper
PH-värdet specificerar sura eller alkaliska beteenden hos vattenhaltiga lösningar. Lösningar med ett pH-värde under 7 är sura (desto mer under 7 desto mer syra), värden högre än 7 är genomsnittliga alkaliska och pH = 7 betyder neutrala.
PH-värdet är den negativa gemensamma logaritmen för vätejonaktiviteten (detta är ofta ungefär lika med koncentrationen av upplösta hydroniumjoner).
Förkortningen "pH" står för pondus Hydrogenii (Latin pondus: "vikt"; Hydrogenium: "väte").
pH-värden bör alltid mätas och sparas tillsammans med lösningens temperatur: dvs. pH 5,87; 22,8 ° C.
Orsak: pH-värdena för de flesta vätskor beror på temperaturen.
PH-mätningen är mycket exakt men också mycket känslig. De uppmätta signalerna är mycket svaga (hög återbeständighet), särskilt om de mäts i låg-jon media. Därför är det mycket viktigt att:
 Störningar (elektrostatisk laddning etc.) förhindras.
 Ett stabilt värde uppnås genom långsam omrörning.
 Kontaktpluggarna hålls rena och torra.
 Elektrodaxeln sänks inte under en längre period (undantag: speciella vattentäta typer).
 Elektroden är tillräckligt kalibrerad (se nedan). Den nödvändiga kalibreringsfrekvensen beror på den använda elektroden och applikationen och varierar mellan en gång i timmen till en gång på flera veckor.

2. pH-elektrod, design
I de flesta fall används så kallade kombinationselektroder. Det betyder att alla nödvändiga element är integrerade i en enda elektrod (inklusive referenselektrod). Ibland är även en temperatursensor integrerad.
Bilden nedan visar en elektrod utan temperatursensor.
Det finns flera konstruktionstyper för membranet, men vanligtvis är det förbindelsen mellan elektrolyt och den uppmätta lösningen. En blockering eller avlagring på membranet är ofta orsaken till att elektroderna inte fungerar och ger ojämna värden.
Glasmembranet måste behandlas med försiktighet. Det hydratiserade gelskiktet bildas på ytan av glasmembranet, vilket är av högsta vikt för mätningen. Elektroden måste hållas våt för att bevara det hydratiserade gelskiktet (se nedan).
Ytterligare information:
pH-elektroder är slitdelar som måste bytas ut, om värdena som krävs inte längre kan hållas även efter noggrann rengöring och återhämtning eller om elektrodsignalen blir långsam. Den faktiska livslängden för en elektrod beror mycket på den kemiska eller mekaniska påkänning den utsätts för.

Vänligen ta hänsyn till att det finns flera material som i vattenhaltiga lösningar är aggressiva mot glas; andra kemikalier kan reagera med KCl-lösningen i elektroden och därmed orsaka blockering/avlagring på diafragman.
Exempel:
 Med lösningar som innehåller protein, som används inom medicinska och biologiska områden
kan KCI resultera i denaturering av proteinet.
 Koagulerad lack.
 Lösningar med en relativt hög koncentration av silverjoner.
Allt material som avsätts på mätmembranet eller membranet kommer att påverka mätningarna och måste tas bort med jämna mellanrum. Detta kan göras med automatisk rengöringsutrustning.

3. Kalibrering av pH-givaren
Nödvändiga tillbehör: kalibreringsbuffertlösningar pH7 och pH4 eller pH10, pH12. (specialtillbehör)
Identifieringsfärg:
Orange = pH 4,0
Grön = pH 7,0
Blått = pH 10,0
Transparent (vit kapsel) = pH 12,0

3.1 Hur man förbereder en kalibreringsbuffertlösning
 Fyll på två plastflaskor med 100 ml destillerat vatten vardera.
 Kasta kapseln pH7 i en av flaskorna.
 Kasta pH4-kapseln eller pH10, pH12) i den andra.
 Kapselskalet ska färga vätskan i relevant färg:
 Se till att förbereda buffertlösningar i tid eftersom de endast kan användas efter 3 timmar.
OBSERVERA:
Om de behövs tidigare kan kapslarna försiktigt öppnas. Vänd hälften av kapseln när du drar. Spill inte något av det innehållande pulvret!
 Ta båda, pulver och kapselhalvor, i den refererande flaskan.
 Skaka väl före användning.

3.2 Genomföra kalibreringen
För optimal mätnoggrannhet bör kalibreringsvärden väljas i enlighet med det område som ska mätas.
Vi föreslår följande.
 Uppmätta värden ligger under pH 7: pH 4,0 och pH 7,0
 Uppmätta värden är över pH 7: pH 7,0 och pH 10,0 eller: pH 7,0 och pH 12,0
Anslut pH-elektroden och temperatursonden (om tillgänglig) till sändaren.
Om det inte finns någon temperatursond måste buffertlösningens temperatur mätas på något annat sätt och måste matas in manuellt med tangenterna. Se kapitel 4.2 Manuell temperaturkompensation.

3.3 Kalibrering av den första punkten
Avlägsna försiktigt locket till elektroden. Innehåller 3 mol KCl!
 Skölj elektroden med destillerat vatten och torka.
 Placera elektroden i buffertlösningen pH 7,0. Om det finns tillgängliga temperaturprober också).
 Rör försiktigt, vänta minst 20 sekunder tills ett stabilt mätvärde visas och starta kalibreringen:
Tryck på knapp 1 ("SET") i 2 sekunder, displayen visar "PH 7" och det för närvarande uppmätta pH-värdet ändras.
Ställ in värdet på pH 7-lösningen med tangenterna 2 och 3.
Bekräfta pH 7-kalibreringarna genom att trycka på knapp 1.
Displayen visar nu "PH -" alternerande med det för närvarande uppmätta pH-värdet.
 Nästa steg: Se kapitel 3.4 Kalibrering av den andra punkten.
 Om det finns större avvikelser från mätvärdena bör kalibreringen upprepas.

Notera! Om värdet på lösningen inte kan ställas in överskrids det maximalt tillåtna intervallet för nollförskjutningen. I det här fallet är elektroden defekt eller kalibreringslösningen är olämplig för användning.
PH 7-kalibreringen är begränsad till ett nominellt pH-värde mellan 6,75 och 7,25 pH. När du försöker utföra en kalibrering utanför detta intervall kommer displayen att visa "Err" vid tangenttryckning på knapp 1 "SET".
Därför accepterar inte sändaren detta värde och förblir vid inmatningen av den första kalibreringspunkten.

3.4 Kalibrering av den andra punkten
 Skölj elektroden med destillerat vatten och torka. Placera elektroden till pH 4,0 eller pH 10, pH 12 buffertlösning. Om det finns tillgängliga temperaturprober också.
 Rör försiktigt, vänta minst 20 sekunder tills ett stabilt mätvärde visas och fortsätt kalibreringen:
Ställ in värdet på buffertlösningen med tangenterna 2 och 3.
Bekräfta kalibreringen genom att trycka på knapp 1.
Kalibreringen sparas nu i enheten, den är nu kalibrerad.
 För att kontrollera kalibreringen bör elektroden testas med de hänvisande buffertlösningarna. Om det finns större avvikelser från mätvärdena, bör kalibreringen upprepas.
Notera! Om enheten inte tillåter inmatning av buffertvärdet överskrids det tillåtna området för elektrodens gränsvärden. I detta fall är elektroden defekt eller kalibreringslösningen är olämplig för användning.
 Kalibreringen av den andra punkten är begränsad till värden <5,00 pH respektive> 9,00 pH. När du försöker utföra en kalibrering utanför intervallet kommer displayen att visa "Err" vid tangenttryckning på tangent 1 "SET". Därför accepterar inte sändaren detta värde och förblir vid inmatningen av den andra kalibreringspunkten.
 Kalibrering bör göras före varje ny mätserie för att få högsta noggrannhet. Fyll på skyddslocket med 3 mol KCl-lösningar efter användning av elektroden och sätt tillbaka den ovanpå elektroden. Tryck försiktigt på locket för att förskjuta det mesta av den inneslutna luften - då kan den skjutas mycket lättare till elektroden.
Elektroder är mycket känsliga. Läs manualen för elektroden noggrant innan användning.

4.0 Temperaturkompensation
Temperaturen kan kompenseras automatiskt när temperatursonden är ansluten. Eller manuellt.
4.1 Automatisk temperaturkompensation
 Så snart en Pt1000-temperatursond ansluts och temperaturen ligger inom temperaturmätningsområdet aktiverar givaren den automatiska temperaturkompensationen (ATC).
 Displayen visar nu en pil som pekar på "ATC".
 Visning av uppmätt temperatur:
Tryck på knapp 2 eller 3 kort, displayen visar temperaturvärdet i grader Celsius i cirka. 4 sekunder och pilen "Temp".
Notera! För att ansluta elektroder med integrerad Pt1000 och endast en banankontakt (t.ex. GE 117) måste kontakten anslutas i det övre uttaget! Den nedre uttaget är anslutet med "Sig -" - anslutningen (utkontakt) på elektroduttaget.
4.2 Manuell temperaturkompensation
 Om ingen temperatursond är ansluten kommer det manuellt angivna värdet att användas, pilen "ATC" visas inte.
 Visning av inmatad temperatur:
Tryck på knapp 2 eller 3 kort, displayen visar temperaturvärdet i grader Celsius i cirka. 4 sekunder och pilen "Temp".
 Inställning av temperatur:
Tryck på tangent 2 eller 3 oftare eller längre och ange önskat värde i intervallet: -30 ... 150 ° C.

5.0 Fel- och systemmeddelanden

Display	Beskrivning	Möjlig orsak	Åtgärd
FE 1	Mätvärden som överstiger mätområdet	PH-värdet ligger utanför mätområdet för givarna. / Kalibreringen är felaktig / Temperaturen i temperaturkompensationen skiljer sig från den verkliga temperaturen.	Givare är olämplig för applikation. / Omkalibrera transm. / ATC: kontrollera om temperatursonden är korrekt ansluten och placerad i mätmediet, vänta tills temperaturvärdet justeras, om det behövs.
FE 2	Mätvärden under mätområdet	Temperaturen i temperaturkompensationen skiljer sig från den verkliga temperaturen. / pH-elektroden är defekt / Transmittern är defekt	Manuell temp.komp: ange rätt värdet / ATC: kontrollera om temperatursonden är korrekt ansluten och placerad i mätmediet, vänta tills temperaturvärdet justeras, om det behövs. / Byt elektrod / Returnera transmitter för reparation
FE 7	Systemfel	Fel i transmittern	Koppla bort givaren från matningen och anslut den igen. Om fel kvarstår: / => Returnera till tillverkaren för reparation.
8.8.8.8	Segmenttest / Ogiltig ingångssignal	Givaren utför ett displaytest i 2 sekunder efter påslaget. Efter det kommer det att ändra mätningens display / pH-elektroden ej ansluten / Det tillåtna ingångsområdet överskrids.	Kontrollera ansl.kabel / Kontrollera om inte en fel elektrod (re-dox eller andra) är ansluten. / Byt ut elektroden.

6.0 Montage och anslutning

Lossa skruvarna (A).
Ta bort locket (B)
Väggmonteringsskruvar (C) ingår inte.
Monteringshålets diameter är 4,2 mm.
Se mönsterborrning ovan (50 x 70 mm).
Koppla ur kontakten:
Lossa skruven (a).
Lossa anslutningstätningen, kabelmontering
(b), mellanlägg (c) och tätningsring (d).
Dra ut anslutningsplint (f).
Trä kabeln genom delarna (b), (c), (d) och
till anslutningshus (e).
Här monterar du anslutningskabeln 2-, 3- eller 4-tråd beroende på typ av enhet se kapitel 6.1
Sätt tillbaka del (f) i (e).
Sätt tillbaka delarna (d) och (c) och dra åt (b).
Anslut kontakten med anslutningstätning
och dra åt (a).
Anslut ph-elektroden i BNC-uttaget (I).
Anslut temperatursonden vid banan-kontakten (II).

6.1 Anslutning till DIN-kontakten

2-tråd (4-20 mA)

1 = matningsspänning + Uv
2 = GND / signal

3-tråd (spänning)

1 = signal +
3 = matningsspänning + Uv
Jord = matn.spänning - Uv, signal -

4-tråd (spänning)

1 = signal +
2 = signal -
3 = matningsspänning +Uv
Jord(4) = matningsspänning- Uv